**数字乳腺X线摄影系统询价参数**

**主要用途：**

供医疗卫生部门用于乳腺X线摄影，专用于乳腺肿块、钙化、结节、癌变等女性常见疾病的诊断。

**性能技术基本要求：**一、高压发生器功率大于或等于5KW；

1. 球管热容量大于或等于300KHU；
2. 平板探测器，像素值大于或等于1000万，视野尺寸大于或等于24\*30cm，空间分辨率大于或等于6 lP/mm，保证图像质量更加优异；
3. “立柱式+C型臂”，等中心旋转机架，结构满足全面临床摆位需求。

影像科：

2022年1月25日